*Załącznik nr 6 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SWZ**

**„Droga do edukacji bez barier - dostawa samochodu osobowego 9 – miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim”**

 **I. Parametry techniczno-użytkowe**

|  |
| --- |
| Pojazd nowy, rok produkcji 2023 |
| Lakier biały, niemetalizowany |
| Długość minimum 5400 mm |
| Szerokość minimum 1950 mm |
| Wysokość pojazdu nieobciążonego maximum 2000 mm |
| Rozstaw osi- minimum 3400 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg. |
| Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem |
| Pojemność silnika minimum 1996 cm3 |
| Moc silnika minimum 100 km, maksimum 115 km |
| Maksymalny moment obrotowy- min. 300nm |
| Norma emisji spalin min. Euro 6 |
| Skrzynia biegów manualna |
| Układ napędowy: 4x2, napęd na oś przednią |
| Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75l |
| Wspomaganie kierownicy |
| System stabilizacji toru jazdy (ESP) |
| Hamulce tarczowe na obu osiach |
| Układ hamulcowy wyposażony w ABS |
| Korektor siły hamowania |
| System nagłego hamowania (BAS) |
| System elektronicznego rozdziału hamowania (EBD) |
| Immobilizer |
| Nadwozie typu minivan |
| 9 osobowy |
| Układ siedzeń (1+2)+3+3 |
| Szybko demontowany 2 i 3 rząd kanap |
| Rodzaj pojazdu: Osobowy z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych

|  |
| --- |
| Trzy niezależne fotele w III rzędzie z regulowanymi oparciami, zagłówkami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa **/szybkodemontowalne/** |
| Atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego *(listwy cargo, pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim)****Wózek montowany zamiennie z środkowym fotelem III rzędu*** |
| Najazdy z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu |
| Pół podłogi ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną PCV i wzmocnienia pod montaż wózka inwalidzkiego (III rząd) |
| Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe) |
| Oświetlenie stopnia wejściowego  |
| **Minimum homologacyjne łącznie**  |

 |
| Wszystkie fotele/miejsca wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa |
| Kabina kierowcy i przedział załogi wyłożone elementami tapicerskimi, tapicerka w kolorze ciemnym |
| Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, |
| Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie, |
| Pełne przeszklenie pojazdu |
|  |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe, z szybami stałymi, |
| Kierownica po lewej stronie z blokadą i regulacją ustawienia, przynajmniej w płaszczyźnie góra-dół |
| Poduszki powietrzne min. dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu |
| Centralny zamek |
| Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą |
| Ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie) |
| Radioodtwarzacz z głośnikami, wyposażony w zestaw głośnomówiący i bluetooth |
| Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej i mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED |
| Światła przeciwmgłowe przednie i tylne |
| Czujnik światła i deszczu |
| Czujniki parkowania tył |
| Gniazdo 12V  |
| Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu |
| Koła:A) opony letnie na felgach stalowych 16 cali z czujnikami ciśnieniaB) wszystkie opony fabrycznie nowe, |
| Pojazd wyposażony w zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:-podnośnik samochodowy,- klucz do kół,- trójkąt ostrzegawczy,- gaśnica  |

**Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047 z późn.zm.), które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 70g ustawy Prawo o ruchu drogowym tj.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu z dokumentami, które nie pozwolą na jego pierwszą rejestrację.**

Faktura za realizację zamówienia winna zawierać opis: Droga do edukacji bez barier – dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

**II. Gwarancja**

1. Mechaniczna: minimum 24 miesiące oraz bez limitu kilometrów.

2. Na powłoki lakiernicze: minimum 36 m-cy.

3. Na perforację korozyjną nadwozia: minimum 144 miesiące.

**III. Warunki gwarancji**

1. Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Możliwość zgłoszenia konieczności naprawy telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
3. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym zgodnie z przewidywanymi terminami przez producenta pojazdu.
4. Wskazanie numerów telefonów, adresów email na które Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki/awarie pojazdu.
5. Możliwość wymiany pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne nieusuwalne wady w pojeździe, uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzone opinią rzeczoznawcy – biegłego sądowego.
6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu w czasie między wydaniem samochodu przez Wykonawcę a odebraniem przez Użytkownika po naprawie (wymianie).
7. **Najbliższy serwis Wykonawcy/autoryzowany serwis marki Wykonawcy winien znajdować się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.**
8. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady fizyczne.

 **IV. Warunki dostawy**

1. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

2. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,

b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

c) książkę przeglądów serwisowych,

d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

e) fakturę VAT,

f) świadectwo zgodności WE,

g) kartę pojazdu,

h) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację.